**附件一：报价承诺书**

**报 价 承 诺 书**

启东市人民医院：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加启东市人民医院静配中心视频图像改造项目 询价的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方愿意按照报价文件的全部要求进行报价（报价内容及价格以报价文件为准）。

2．我方完全理解并同意放弃对询价公告有不明及误解的权利。

3．我方将按询价公告的规定履行合同责任和义务。

4．如果我方在报价有效期内撤回报价文件，报价保证金将不被贵方退还。

5．我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法。

6．我方的报价文件自开标后60天内有效。

7．与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　  传真：

报价单位代表姓名：　　　　　　　　职务：

报价单位代表手机：

报价单位名称：（加盖单位公章）

年  月  日

**附件二：法定代表人授权委托书**

**法定代表人授权委托书**

启东市人民医院：

（单位名称）系中华人民共和国合法企业（单位），法定地址：   特授权代表我公司全权办理针对启东市人民医院静配中心视频图像改造项目的报价，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司对被授权人签名的所有文件负全部责任。

被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书的有效期自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无权转委托。

被授权人（签字或盖章）：    性别：     年龄：      职务：

身份证号码：

通讯地址：

联系电话：

法定代表人（签字或盖章）：

报价单位（盖章）：

年  月  日

**附件三：质保承诺书**

**质 保 承 诺 书**

启东市人民医院：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加启东市人民医院静配中心视频图像改造项目询价的有关活动，并宣布同意如下：

1.我方承诺对本项目货物清单表中所列的所有货物提供  年的全免费质保(含部件及人工)及售后服务（原厂质保期高于供应商承诺质保期的，按原厂质保期计算。自验收合格报告签字确认日起，开始进入质保期）。

2.在质保期内出现质量问题，我方将在2小时内响应，12小时内赶到现场提供免费服务,并在3天内完成修复或更换，无法修复或经过两次修复仍出现质量问题，将免费予以更换。

3.我方将提供全面使用、维护培训。

4.与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　邮编：

  电话：　　　　　　　　　传真：

  报价单位代表：　　　　　　　　职务：

报价单位名称（加盖单位公章）：

     年  月  日

**附件四：报价表**

**启东市人民医院静配中心视频图像改造项目**

**投标报价一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 主要参数要求 | 品牌、型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 |
| 1 | 网络摄像机 | 200万1/2.7”CMOS ICR红外阵列网络摄像机；支持H.265及H.264编码；最小照度：0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.014 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR；镜头：4mm, 水平视场角:80°(6mm,8mm,12mm可选)；帧率：50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)；宽动态范围：120dB；具有1对音频输入（Line in）/输出接口(插线式接口)、2对报警输入/输出;感兴趣区域：ROI支持三码流分别设置1个固定区域；智能报警：越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测，物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测，音频异常侦测；电源供应：POE\DC12V±25%；功耗：7W MAX；红外照射距离最远可达：50米； 支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析；快门：1/3秒至1/100,000秒；工作温度和湿度：-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)；IP67防护等级。提供产品公安部检测报告复印件厂商盖公章。 |  | 4 | 台 |  |  |
| 2 | 现场存储显示设备 | 支持8路W高清网络视频的预览、存储与回放；支持H.265、H.264编码前端自适应接入；支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出和升级等功能；支持HDMI输出，支持视频摘要回放；支持标签定义、查询、回放录像文件；支持重要录像文件加锁保护功能；支持4个SATA接口 |  | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 存储专用硬盘 | 6TB/7200RPM/SATA3。 |  | 1 | 块 |  |  |
| 4 | 8口千兆POE交换机 | 供电标准 IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 供电线芯 网线的 1/2/3/6 供电 PoE 端口 1～8 端口zui大供电功率 30 W 整机zui大供电功率 110 W 机械结构 外壳 金属材质,无风扇 重量0.6 kg 尺寸(长×高×深) 217.6 mm × 27.8 mm × 108.55 mm 环境 操作温度 0℃～40℃ 存储温度 –40℃～85℃ 相对湿度 5%～95%(无凝露) 。 |  | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 静配中心原有摄像机接入院内安保平台 | 接入院内安保平台，现场显示，由安保平台统一管理。 |  | 60 | 路 |  |  |
| 6 | 机房磁盘阵列增加存储企业级硬盘 | 机房磁盘阵列增加存储企业级硬盘，接入静配中心原有图像录像，时间保存30天以上。8TB/ 7200RPM /SATA3。 |  | 6 | 块 |  |  |
| 12 | 信号线 | UTP5E |  | 1 | 箱 |  |  |
| 13 | 电源线 | RVV2蕊2mm铜芯绝缘聚氯乙烯护套软线 |  | 50 | 米 |  |  |
| **总  计** | | 大写(元）: | 小写(元）: | |  | | |

 投标供应商：（盖章）

法定代表人（负责人）或被授权人（签字或盖章）：

日      期：

**附件五：**

**参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录和失信记录的书面声明**

**声  明**

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”、“中国政府采购网”、“信用江苏”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

          投标单位（公章）：

         授权代表签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

     日期：\_\_\_\_\_\_年    月    日